[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# tunnel checksum

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / トンネルインターフェース

`(config-if)# [no] tunnel checksum`

対象トンネルインターフェースにおいて、GREヘッダーへのチェックサム付加と受信時のチェックを有効にする。
no形式で実行した場合はGREのチェックサム機能を無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

■ GREトンネルインターフェースtunnel0でチェックサムを有効にする。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode gre ↓
    awplus(config-if)# tunnel checksum ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはGRE、マルチポイントGREトンネルインターフェースでのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel checksum（インターフェースモード）

### 関連コマンド

tunnel mode gre（インターフェースモード）
tunnel mode gre multipoint（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC