[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# control-vlan

モード: APプロファイル・CBモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

`(config-wireless-ap-prof-cb)# control-vlan <1-4094>`

`(config-wireless-ap-prof-cb)# no control-vlan`

対象チャンネルブランケットの管理VLANを指定する。
no形式で実行した場合は管理VLANを未指定に戻す。
初期設定は未指定。
チャンネルブランケットを使用するには管理VLANの指定が必須。

### パラメーター

`<1-4094>` | VLAN ID

### 使用例

■ APプロファイル「100」のチャンネルブランケット設定において、管理VLANとしてVLAN 100を指定する。

    awplus(config-wireless)# ap-profile 100 ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof)# channel-blanket ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof-cb)# control-vlan 100 ↓

### 注意・補足事項

■ 本設定はAT-TQ6702 GEN2、AT-TQ6602 GEN2のバージョン8.0.2-1.1以降、AT-TQ6602のバージョン7.0.1-0.1以降、および、AT-TQ5403/AT-TQ5403eに対してのみ有効。その他のAT-TQシリーズに対しては意味を持たない。
■ チャンネルブランケット用の管理VLANには、無線LANコントローラー・管理下AP間の通信に使用するAP管理用VLANや、VAPで使用するユーザートラフィック用のVLANとは異なるものを指定すること。

### コマンドツリー

    channel-blanket (APプロファイルモード)
        |
        +- control-vlan（APプロファイル・CBモード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
show wireless channel-blanket ap status（非特権EXECモード）
show wireless channel-blanket ap-profile status（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC