[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# address range

モード: DHCPv6モード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`(config-dhcp6)# address range STARTADDR ENDADDR [lifetime [VALID] [PREFERRED]]`

`(config-dhcp6)# no address range STARTADDR ENDADDR`

DHCPv6クライアントに対して動的に割り当てるIPv6アドレスの範囲を「X:X::X:0～X:X::X:ffff」のような書式で指定する。
no形式で実行した場合は、動的割り当てIPv6アドレス範囲の設定を削除する。
なお、address prefixコマンドを使えば、割り当てアドレスを「X:X::X:X/M」のようなプレフィックス表記で指定することもできる。

### パラメーター

`STARTADDR :=` | `X:X::X:X`
| クライアントに割り当てるIPv6アドレス範囲の最初のアドレス（値がもっとも小さいアドレス）
`ENDADDR :=` | `X:X::X:X`
| クライアントに割り当てるIPv6アドレス範囲の最後のアドレス（値がもっとも大きいアドレス）
`VALID :=` | `{<5-315360000> | infinite}`
| IPv6アドレスの最終有効時間（秒）。少なくとも`PREFERRED`パラメーターの値と同じか、それよりも大きい値でなくてはならない。省略時は2592000秒（30日）
`PREFERRED :=` | `{<5-315360000> | infinite}`
| IPv6アドレスの推奨有効時間（秒）。`VALID`パラメーターの値と同じか、それよりも小さい値でなくてはならない。省略時は604800秒（7日）

### 使用例

■ DHCPv6クライアントに対して、2001:db8:1:1::dd00 ～ 2001:db8:1:1::dd7fの範囲からIPv6アドレスを動的に割り当てるよう設定する。

    awplus(config-dhcp6)# address range 2001:db8:1:1::dd00 2001:db8:1:1::dd7f ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで指定する割り当て範囲には、自インターフェースのIPv6アドレスを含めないよう注意すること。
■ 最終有効時間（`VALID`）に `infinite` を設定した場合は、DHCPv6クライアントにIPv6アドレスを割り当てても、show ipv6 dhcp bindingコマンドの表示には反映されない。

### コマンドツリー

    ipv6 dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- address range（DHCPv6モード）

### 関連コマンド

address prefix（DHCPv6モード）
ipv6 dhcp server（インターフェースモード）
show ipv6 dhcp binding（非特権EXECモード）
show ipv6 dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC