[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# airtime-fairness enable

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] airtime-fairness enable`

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおいて、エアタイムフェアネスを有効にする。
no形式で実行した場合はエアタイムフェアネスを無効にする。
初期設定は無効。
エアタイムフェアネスの有効時は、通信スピードに関わらず接続されているすべてのクライアントに同じ通信時間（エアタイム）が提供される。

### 注意・補足事項

■ AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-1.1以降でサポート。それ以前では、常時有効となり設定変更はできない。
■ AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2ではバージョン8.0.1-1.1以降でサポート。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- airtime-fairness enable（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

hwtype（APプロファイルモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC