[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ip vrf

モード: グローバルコンフィグモード --> VRFモード
カテゴリー: IP / VRF-Lite

`(config)# [no] ip vrf VRFNAME [<1-63>]`

VRFインスタンスを作成し、VRFモードに移行する。

### パラメーター

`VRFNAME` | VRFインスタンス名
`<1-63>` | VRFインスタンスID

### 使用例

    awplus# config terminal ↓
    awplus(config)# ip vrf blue 2 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip vrf（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- description（VRFモード）
             +- export map（VRFモード）
             +- import map（VRFモード）
             +- rd（VRFモード）

### 関連コマンド

address-family ipv4（BGPモード）
address-family ipv4（RIPモード）
arp（グローバルコンフィグモード）
crypto key pubkey-chain knownhosts（グローバルコンフィグモード）
ip route（グローバルコンフィグモード）
ip vrf forwarding（インターフェースモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
ping（非特権EXECモード）
router ospf（グローバルコンフィグモード）
show ip vrf（非特権EXECモード）
ssh（非特権EXECモード）
telnet（非特権EXECモード）
traceroute（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC