[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# proxy-host

モード: Webリダイレクトモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Webリダイレクト

`(config-web-redirect)# proxy-host UPSTREAM_PROXY port <0-65535>`

`(config-web-redirect)# no proxy-host`

（プロキシーモード）転送先プロキシーサーバーを指定する。
no形式で実行した場合は転送先プロキシーサーバーの設定を削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`UPSTREAM_PROXY :=` | `{A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME}`
| 転送先プロキシーサーバー。次のいずれかの形式で指定する
| `A.B.C.D` | IPv4アドレス
| `X:X::X:X` | IPv6アドレス
| `HOSTNAME` | ホスト名
`port <0-65535>` | 転送先プロキシーサーバーのリスニングTCPポート

### 使用例

■ 転送先プロキシーサーバー（ホスト名：proxy.example.com、ポート：3128）を指定する。

    awplus(config-web-redirect)# proxy-host proxy.example.com port 3128 ↓

### コマンドツリー

    web-redirect (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- proxy-host（Webリダイレクトモード）

### 関連コマンド

mode（Webリダイレクトモード）
show web-redirect（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC