[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# auth timeout reauth-period

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth timeout reauth-period <1-4294967295>`

`(config-if)# no auth timeout reauth-period`

対象スイッチポートにおけるSupplicantの再認証間隔（reAuthPeriod）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-4294967295>` | Supplicantの再認証間隔（秒）。初期値は3600秒

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。
■ 本コマンドの設定は、対象スイッチポートで再認証が有効化されているとき（auth reauthenticationコマンド）だけ意味を持つ。
■ 再認証間隔（reAuthPeriod）が初期値の3600秒のとき、2回目の再送間隔は約1800秒と前回の再送間隔の約半分になる。一定間隔で再送する場合は、本コマンドで初期値以外の値を設定すること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth timeout reauth-period（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth reauthentication（インターフェースモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC