[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ldap-server

モード: グローバルコンフィグモード --> LDAPサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / LDAPクライアント

`(config)# [no] ldap-server NAME`

指定した名前でLDAPサーバーの情報を登録するためのLDAPサーバーモードに移動する。あるいは、既存のLDAPサーバーの登録情報を編集するため、LDAPサーバーモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したLDAPサーバーの登録情報を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### パラメーター

`NAME` | LDAPサーバー登録名

### 使用例

■ LDAPサーバーの情報を「our_directory」という名前で登録する。

    awplus(config)# ldap-server our_directory ↓
    awplus(config-ldap-server)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ldap-server（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- authentication（LDAPサーバーモード）
             +- base-dn（LDAPサーバーモード）
             +- bind authenticate root-dn（LDAPサーバーモード）
             +- deadtime（LDAPサーバーモード）
             +- email-attribute（LDAPサーバーモード）
             +- group-attribute（LDAPサーバーモード）
             +- group-dn（LDAPサーバーモード）
             +- host（LDAPサーバーモード）
             +- login-attribute（LDAPサーバーモード）
             +- port（LDAPサーバーモード）
             +- retransmit（LDAPサーバーモード）
             +- search-filter（LDAPサーバーモード）
             +- secure cipher（LDAPサーバーモード）
             +- secure mode（LDAPサーバーモード）
             +- secure trustpoint（LDAPサーバーモード）
             +- timeout（LDAPサーバーモード）

### 関連コマンド

aaa authentication login（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication openvpn（グローバルコンフィグモード）
server（LDAPサーバーグループモード）
show ldap server group（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC