[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# sflow polling-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config-if)# sflow polling-interval <1-16777215>`

`(config-if)# no sflow polling-interval`

対象インターフェースにおけるsFlowカウンターのポーリング間隔を設定する。
no形式で実行した場合はポーリングを無効に設定する。
初期設定は無効。

### パラメーター

`<1-16777215>` | ポーリング間隔（秒）

### 使用例

    awplus(config-if)# sflow polling-interval 60 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- sflow polling-interval（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show sflow（特権EXECモード）
show sflow interface（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC