[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# versions

モード: WPAパーソナル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# versions {wpa & wpa2 & wpa3}`

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# no versions`

対象セキュリティー設定（WPAパーソナル）で使用するWPAバージョンを指定する（複数指定可）。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はwpa2。

### パラメーター

`wpa` | WPA
`wpa2` | WPA2
`wpa3` | WPA3

### 注意・補足事項

■ WPAはIEEE 802.11iのドラフト段階における機能の実装。一方、WPA2はIEEE 802.11iが正式なものとなった後、IEEE 802.11iの必須機能をすべて実装したもの。なお、2014年1月からWi-Fi規定上、無線セキュリティー設定でWPA2を使用しない（WPAのみを使用する）こと、および、暗号化方式としてCCMP（AES）を使用しない（TKIPのみを使用する）ことはできなくなっている。
■ WPA3は下記APでのみサポート。WPA3をWPAと同時に選択することはできない。

- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2
- AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e バージョン6.0.1-1.1以降
- AT-TQ1402、AT-TQm1402

■ AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403eのバージョン6.0.1-2.x～6.0.1-6.x、および、AT-TQ1402、AT-TQm1402のバージョン6.0.1-2.x～6.0.1-3.xでWPA3を使用する場合、VAP1以降を指定すること。

### コマンドツリー

    security mode wpa-personal (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- versions（WPAパーソナル設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC