[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# captive-portal

モード: 無線ネットワークモード --> キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

`(config-wireless-network)# [no] captive-portal`

対象無線ネットワークにおけるキャプティブポータル（Web認証）の設定を行うため、キャプティブポータル設定モードに移動する。
no形式で実行した場合はキャプティブポータルの設定を削除する。この場合は無線ネットワークモードのまま移動しない。
無線ネットワーク設定の新規作成時点ではキャプティブポータルは未設定。

### 注意・補足事項

■ AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2はバージョン8.0.1-1.1以降、AT-TQ6602はバージョン7.0.1-2.1以降でのサポート。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- captive-portal（無線ネットワークモード）
             |
             +- enable（キャプティブポータル設定モード）
             +- external-page-url（キャプティブポータル設定モード）
             +- mode（キャプティブポータル設定モード）
             +- page-proxy-url（キャプティブポータル設定モード）
             +- radius accounting enable（キャプティブポータル設定モード）
             +- radius auth group（キャプティブポータル設定モード）
             +- redirect-url（キャプティブポータル設定モード）
             +- session-keep（キャプティブポータル設定モード）
             +- session-timeout-action（キャプティブポータル設定モード）
             +- session-timeout-interval（キャプティブポータル設定モード）
             +- walled-garden entry（キャプティブポータル設定モード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC