[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# bgp client-to-client reflection

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] bgp client-to-client reflection`

（IPv4）ルートリフレクター（RR）機能を有効化する。
no形式で実行した場合はRR機能を無効化する。
初期設定は有効。
実際にルートリフレクターとして動作するためには、neighbor route-reflector-clientコマンド（BGPモード）でクライアントピア（CP）を指定する必要がある。

### 注意・補足事項

■ ルートマップエントリーにマッチした経路エントリーを、set ip next-hopコマンドで指定したネクストホップアドレスに書き換える場合は、本コマンドを設定しないこと。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp client-to-client reflection（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp cluster-id（BGPモード）
neighbor route-reflector-client（BGPモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC