[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# 2fa totp-window-size

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / 2要素認証

`(config)# 2fa totp-window-size <1-100>`

`(config)# no 2fa totp-window-size`

2要素認証（TOTP）におけるTOTPウィンドウサイズを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は3。

### パラメーター

`<1-100>` | TOTPウィンドウサイズ。現在時刻のタイムステップを中心として、全部で何個の認証コードを受け入れるかを示す。初期値は3

### 注意・補足事項

■ TOTPウィンドウサイズが偶数値の場合は後のコードが1つ多くなる。
例：
ウィンドウサイズ＝3：1つ前のコード、現在のコード、1つ後のコード
ウィンドウサイズ＝4：1つ前のコード、現在のコード、1つ後のコード、2つ後のコード

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- 2fa totp-window-size（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

2fa max-skew（グローバルコンフィグモード）
2fa reset skew（特権EXECモード）
service 2fa（グローバルコンフィグモード）
show 2fa（特権EXECモード）
show 2fa user（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC