[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# atmf enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# [no] atmf enable`

AMF機能を有効化する。
no形式で実行した場合はAMF機能を無効化する。
初期設定は有効。

### 使用例

■ AMF機能を有効化する。

    SBx81(config)# atmf enable ↓

■ AMF機能を無効化する。

    SBx81(config)# no atmf enable ↓
    % Warning: After disabling ATMF a config save and system restart is recommended.

### 注意・補足事項

■ AMF機能有効・無効の設定を変更した場合は、設定を保存して再起動すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show atmf（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC