[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# atmf recover guest

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf recover guest IFNAME`

AMFノードに接続されたAMFゲストノードを、AMFマスターのバックアップデータから復元（リカバリー）する。
本コマンドはメンバーでのみ有効。

### パラメーター

`IFNAME` | 復元対象のAMFゲストノードが接続されたAMFメンバーのインターフェース名。

### 使用例

■ AMFメンバーFSW241のポート1.0.1に接続されたAMFゲストノードを、AMFマスターのバックアップデータから復元する。

    FSW241> enable ↓
    FSW241# atmf recover guest port1.0.1 ↓

なお、本コマンドを実行すると、自動でAMFゲストノードが再起動される。

### 注意・補足事項

■ 別売製品AT-Vista Manager、AT-Vista Manager EXのAWCプラグインで管理している無線LANアクセスポイントでは、ゲストノードとしてのコンフィグバックアップ、手動リカバリーはサポート対象外。

### 関連コマンド

atmf recover（特権EXECモード）
show atmf backup guest（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC