[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ips

モード: グローバルコンフィグモード --> IPSモード
カテゴリー: UTM / 侵入防御（IPS）

`(config)# [no] ips`

侵入防御（IPS）機能の設定を行うためIPSモードに移行する。
no形式で実行した場合はIPSモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### 使用例

■ 侵入防御（IPS）機能の設定を開始する。

    awplus(config)# ips ↓
    awplus(config-ips)#

■ IPSモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no ips ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ips（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- alert-thresholding（IPSモード）
             +- category action（IPSモード）
             +- protect（IPSモード）
             +- provider（IPSモード）
             +- sid（IPSモード）
             +- update-interval（IPSモード）

### 関連コマンド

show ips（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC