[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show ip name-server

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show ip name-server [vrf VRFNAME|global]`

ip name-serverコマンドによって手動設定、あるいは、PPP（ppp ipcp dnsコマンド）またはDHCPクライアント機能（ip address dhcpコマンド）によって動的学習したDNSサーバーの一覧（DNSサーバーリスト）を表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する。省略時はすべてのVRFインスタンスが表示される
`global` | グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定する。省略時はすべてのVRFインスタンスが表示される

### 使用例

■ DNSサーバーリストを表示する。
「static」は手動設定したDNSサーバー、「dynamic」はPPP（IPCP）またはDHCPクライアント機能によって動的に学習したDNSサーバーを表す。dynamicの後のカッコ内は該当DNSサーバーアドレスを学習したインターフェース名。

    awplus> show ip name-server ↓
    Currently learned name-servers:
    192.168.10.5 dynamic (eth1)
    192.168.10.11 dynamic (eth1)
    192.168.1.253 static

■ DNSリレーの振り分け機能によって特定のドメインと関連付けられているDNSサーバーは、「using suffix-list ドメインリスト名」以下の表示によって示される。
詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」の解説編を参照。

    awplus> show ip name-server ↓
    Currently learned name-servers:
    172.16.10.1 static, using suffix-list example_jp:
            example.jp
    172.16.20.1 static, using suffix-list example_com:
            example.com
    192.16.1.10 static

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
ip dns forwarding domain-list（グローバルコンフィグモード）
ip name-server（グローバルコンフィグモード）
ip name-server preferred-order（グローバルコンフィグモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
ppp ipcp dns（インターフェースモード）
ppp ipcp dns suffix-list（インターフェースモード）
show dhcp lease（特権EXECモード）
show hosts（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC