[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show autoboot

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# show autoboot`

SDHCカード/USBオートブート機能の状態を表示する。

### 使用例

    awplus# show autoboot ↓
    Autoboot configuration
    -----------------------------------------------------------
    Autoboot status : enabled
    Configuration file autoboot.txt exists : yes
    Restore information on USB storage device
    Autoboot enable in autoboot.txt : yes
    Restore release file : AR4050S-5.5.4-0.1.rel (file exists)
    Restore configuration file : network_1.cfg (file exists)

    awplus# show autoboot ↓
    Autoboot configuration
    --------------------------------------------------------------------------------
    Autoboot status : enabled
    External media source : media not found.

表 1
Autoboot status | SDHCカード/USBオートブート機能の状態。enabled（有効）またはdisabled（無効）
External media source | SDHCカード/USBメモリーが挿入されていない場合は本項目に「media not found.」と表示され、これ以降の項目は表示されない。一方、SDHCカード/USBメモリーが挿入されている場合は本項目が表示されず、次の「Configuration file autoboot.txt exists」項目が表示される。同項目がyesの場合は、さらにそれ以降の項目も表示される
Configuration file autoboot.txt exists | SDHCカードまたはUSBメモリー上の設定ファイル(autoboot.txt)の有無。yes（存在する）、または no（存在しない）。Yesの場合は、以下の「Restore information on xxxxxxセクション」が表示される
Restore information on xxxセクション（xxxは外部メディアの種類）
Autoboot enable in autoboot.txt | SDHCカードまたはUSBメモリー上の設定ファイル（autoboot.txt）内の「Copy_from_external_media_enabled」項目に入力された値
Restore release file | SDHCカードまたはUSBメモリー上の設定ファイル（autoboot.txt）内の「Boot_Release」項目に入力されたファームウェアイメージファイル名。および指定したファームウェアイメージファイルがUSBメモリー上に存在するかどうか。存在する(file exists)または存在しない(file not found)
Restore configuration file | SDHCカードまたはUSBメモリー上の設定ファイル（autoboot.txt）内の「Boot_Config」項目に入力されたコンフィグファイル名。および指定したコンフィグファイルがUSBメモリー上に存在するかどうか。存在する(file exists)または存在しない(file not found)

### 注意・補足事項

■ AT-AR4050S-5GはUSBポートのみで、SDHCカードスロットは備えていない。

### 関連コマンド

autoboot enable（グローバルコンフィグモード）
create autoboot（特権EXECモード）
show boot（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC