[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# log enable destination

モード: 無線LANコントローラーモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線クライアント・隣接無線APログ

`(config-wireless)# log enable destination {card|usb}`

`(config-wireless)# no log enable`

指定した外部メディアに無線クライアントと隣接無線APのログを保存するよう設定する。
no形式で実行した場合は該当ログの保存を無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`card` | SDカード
`usb` | USBメモリー

### 使用例

■ SDカードに無線クライアントと隣接無線APのログを保存するよう設定する。

    awplus(config-wireless)# log enable destination sd ↓

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- log enable destination（無線LANコントローラーモード）

### 関連コマンド

log rotate wireless-client（無線LANコントローラーモード）
log size wireless-client（無線LANコントローラーモード）
show wireless（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC