[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show wireless wireless-mac-filter

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / MACフィルター

`> show wireless wireless-mac-filter [<1-65535>|all] [brief]`

MACフィルター（MACアドレスリスト）の設定内容を表示する。

### パラメーター

`<1-65535>` | MACフィルター番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したMACフィルターだけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all` | すべてのMACフィルターを表示する（省略時動作）
`brief` | MACフィルターの情報を簡潔に表示させたいときに指定する。省略時は詳細な情報が表示される

### 使用例

    awplus> show wireless wireless-mac-filter 1 ↓
    WIRELESS MAC FILTER ID 1:
      Description ................... D client list
      Entries ....................... 4
        MAC address    Description
        -------------- ----------------
        0000.5e00.53d1 D client1
        0000.5e00.53d2 D client2
        0000.5e00.53d3 D client3
        0000.5e00.53d4 D client4

    awplus> show wireless wireless-mac-filter brief ↓
    ID    Description                      Entries
    ----- -------------------------------- -------
        1 D client list                       4
        2 E client list                       6
        3 F client list                       9

### 関連コマンド

description（無線MACフィルターモード）
filter-entry（無線MACフィルターモード）
wireless-mac-filter（無線LANコントローラーモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC