[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# clear lacp counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

`# clear lacp [<1-248>] counters`

LACPチャンネルグループの統計カウンターをクリアする。

### パラメーター

`<1-248>` | LACPチャンネルグループ番号。省略時は定義済みのすべてのLACPチャンネルグループが対象となる

### 関連コマンド

show etherchannel（非特権EXECモード）
show lacp-counter（非特権EXECモード）
show port etherchannel（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC