[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show wireless ap capability hwtype

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`> show wireless ap capability hwtype MODELNAME [radio {1|2|3}]`

`> show wireless ap capability hwtype {tq} [triple|dual|single] [spec {11ac|11n}] [radio {1|2|3}]`

AP共通設定（APプロファイル）の下記コマンドで指定可能な値の組み合わせを表示する。

- hwtypeコマンドで指定可能な製品シリーズ、対応バンド数、対応規格（機種名を指定しなかった場合のみ表示）
- radioコマンドで指定可能な無線インターフェース番号
- modeコマンドで指定可能な無線モード（プロトコル）
- bandwidthコマンドで指定可能な使用帯域幅

### パラメーター

`MODELNAME` | 表示対象の機種名。指定可能な値はhwtypeコマンドのページを参照
`tq` | 表示対象の製品シリーズを選択する
| `tq` | AT-TQシリーズ
`triple|dual|single` | 対応バンド数で表示を絞り込みたいときに指定する。省略時は対応バンド数での絞り込みを行わない
| `triple` | トライバンド
| `dual` | デュアルバンド
| `single` | シングルバンド
`spec {11ac|11n}` | 対応規格で表示を絞り込みたいときに指定する。省略時は対応規格での絞り込みを行わない
| `11ac` | 802.11ac対応
| `11n` | 802.11n対応
`radio {1|2|3}` | 無線インターフェースで表示を絞り込みたいときに無線インターフェース番号を指定する。省略時は無線インターフェースでの絞り込みを行わない

### 使用例

■ 機種名で指定する例。

    awplus> show wireless ap capability hwtype at-tq5403 ↓
    Country: jp
    Hwtype          Band Radio Mode     Bandwidths
    --------------- ---- ----- -------- ----------
    AT-TQ5403       -    1     bg       20
                              *bg-n     20, 40
                         2     a        20
                              *a-n-ac   20, 40, 80
                         3     a        20
                              *a-n-ac   20, 40, 80

    awplus> show wireless ap capability hwtype at-tq6602 ↓
    Country: jp
    Model           Band Radio Mode      Bandwidths
    --------------- ---- ----- --------- ----------
    at-tq6602       -    1     bg        20
                              *bg-n-ax   20, 40
                         2     a         20
                              *a-n-ac-ax 20, 40, 80, 8080

■ 製品シリーズで指定する例。

    awplus> show wireless ap capability hwtype tq ↓
    Country: jp
    Hwtype Radios Spec Band Radio Mode     Bandwidths
    ------ ------ ---- ---- ----- -------- ----------
    tq     dual   11ac -    1     bg       20
                                 *bg-n     20, 40
                                  n-only-g 20, 40
                            2     a        20
                                 *a-n-ac   20, 40, 80
                                  n-ac     20, 40, 80
                  11ax -    1     bg        20
                                 *bg-n-ax   20, 40
                            2     a         20
                                 *a-n-ac-ax 20, 40, 80, 8080
                  11n  -    1     bg       20
                                 *bg-n     20, 40
                                  n-only-g 20, 40
                            2     a        20
                                 *a-n      20, 40
                                  n-only-a 20, 40
           single 11n  2    1     bg       20
                                 *bg-n     20, 40
                                  n-only-g 20, 40
                       5    1     a        20
                                 *a-n      20, 40
                                  n-only-a 20, 40
           triple 11ac -    1     bg       20
                                 *bg-n     20, 40
                            2     a        20
                                 *a-n-ac   20, 40, 80
                            3     a        20
                                 *a-n-ac   20, 40, 80

### 関連コマンド

ap-profile（無線LANコントローラーモード）
bandwidth（APプロファイル・無線モード）
hwtype（APプロファイルモード）
mode（APプロファイル・無線モード）
radio（APプロファイルモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC