[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# utm-offload update-interval

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: UTM / UTMオフロード

`(config)# utm-offload update-interval {minutes <10-525600>|hours <1-8760>|days <1-365>|weeks <1-52>|never}`

`(config)# no utm-offload update-interval`

オフロードデバイスイメージ（オフロードデバイス用OS）の更新チェック間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1時間。
なお、更新チェックはUTMオフロード機能が有効なときだけ行われる。
また、すでにupdate nowコマンドなどによって更新チェックが行われている場合、定期的な更新チェックはスキップされる。

### パラメーター

`minutes <10-525600>` | 更新チェック間隔（分）
`hours <1-8760>` | 更新チェック間隔（時間）
`days <1-365>` | 更新チェック間隔（日）
`weeks <1-52>` | 更新チェック間隔（週）
`never` | 定期的な更新チェックを行わない。その場合もutm-offloadコマンドでUTMオフロード機能を有効化したときだけはチェックを行う

### 使用例

■ オフロードデバイスイメージの更新チェック間隔を1週間に設定する。

    awplus(config)# utm-offload update-interval weeks 1 ↓

■ オフロードデバイスイメージの定期的な更新チェックを行わないように設定する。

    awplus(config)# utm-offload update-interval never ↓

■ オフロードデバイスイメージの更新チェック間隔を初期値の1時間に戻す。

    awplus(config)# no utm-offload update-interval ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- utm-offload update-interval（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

utm-offload（グローバルコンフィグモード）
show utm-offload（特権EXECモード）
update now（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC