[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# help radius-attribute

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`# help radius-attribute [ATTR]`

RADIUS属性の一覧、または指定したRADIUS属性に関する情報を表示する。

### パラメーター

`ATTR :=` | `{ATTRNAME|ATTRID}`
| RADIUS属性名または属性ID。属性名の大文字小文字は区別されない。本パラメーターを指定した場合は、指定した属性のデータ型を表示する。整数型の属性などで、値の指定に定義済みの文字列を使える場合は、その一覧も表示する。ATTRを指定しない場合は、指定可能な属性名と属性IDの一覧を表示する

### 使用例

■ RADIUS属性一覧を表示。

    awplus# help radius-attribute ↓
    Standard Attributes:
      1     User-Name
      2     User-Password
      3     CHAP-Password
      4     NAS-IP-Address
      5     NAS-Port
      6     Service-Type
      7     Framed-Protocol
      8     Framed-IP-Address
    ...

■ 特定のRADIUS属性に関する情報を表示。

    awplus# help radius-attribute service-type ↓
    Service-Type : integer (Integer number)

    Pre-defined values :
        Administrative-User (6)
        Authenticate-Only (8)
        Authorize-Only (17)
        Callback-Administrative (11)
        Callback-Framed-User (4)
        Callback-Login-User (3)
        Callback-NAS-Prompt (9)
        Call-Check (10)
        Framed-Management (18)
        Framed-User (2)
        Login-User (1)
        NAS-Prompt-User (7)
        Outbound-User (5)

### 関連コマンド

attribute（RADIUSサーバー・ユーザーグループモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC