[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# auth

モード: APNプロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ワイヤレスWAN

`(apn-config)# auth {chap|mschapv2|pap}`

`(apn-config)# no auth`

対象APNプロファイルで使用する認証タイプを指定する。
no形式で実行した場合は認証タイプの指定を削除する。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`chap` | CHAP
`mschapv2` | MS-CHAP v2
`pap` | PAP

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。

### コマンドツリー

    apn(wwan) (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth（APNプロファイルモード）

### 関連コマンド

show 5g apn-profiles（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC