[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# protect

モード: ファイアウォールモード
カテゴリー: UTM / ファイアウォール

`(config-firewall)# [no] protect`

ファイアウォール機能を有効化する。
no形式で実行した場合はファイアウォール機能を無効化する。
初期設定は無効。
ファイアウォール機能を有効化しただけで、まだ1つもルールを登録していない場合は、すべてのトラフィックが遮断される。
このデフォルト動作をベースとして、必要なトラフィックを通過させるためのルールを登録していくのがファイアウォールの基本的な設定方法となる。

### 使用例

■ ファイアウォール機能を有効化する。

    awplus(config)# firewall ↓
    awplus(config-firewall)# protect ↓

■ ファイアウォール機能を無効化する。

    awplus(config)# firewall ↓
    awplus(config-firewall)# no protect ↓

### 注意・補足事項

■ ファイアウォール機能を有効化すると以下のようなログが生成されますが、動作に影響はありません。

    syslog-ng[329]: I/O error occurred while writing; fd='64', error='Operation not permitted (1)'

### コマンドツリー

    firewall (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- protect（ファイアウォールモード）

### 関連コマンド

rule（ファイアウォールモード）
show firewall（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC