[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# sim failover-interval

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ワイヤレスWAN

`(config)# sim failover-interval <60-3600>`

`(config)# no sim failover-interval`

内蔵ワイヤレスWANモジュールのSIMフェイルオーバー間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期設定は300秒。
SIMフェイルオーバーは、デュアルSIM構成時、アクティブSIMによるモバイルネットワークへの接続が失われた場合に、もう一方のSIMに接続を切り替える機能。詳細は解説編を参照。

### パラメーター

`<60-3600>` | SIMフェイルオーバー間隔（秒）。初期値は300

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- sim failover-interval（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show 5g sim（非特権EXECモード）
sim enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC