[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# client

モード: PPPoEパススルーモード
カテゴリー: PPP / PPPoEパススルー

`(config-pppoe-relay)# [no] client IFNAME`

対象PPPoEパススルーインスタンスのクライアント（端末）側インターフェースを追加する。
no形式で実行した場合は指定したクライアント側インターフェースを削除する。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名（EthernetまたはVLANインターフェース）

### コマンドツリー

    pppoe-relay (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- client（PPPoEパススルーモード）

### 関連コマンド

server（PPPoEパススルーモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC