[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# provider

モード: Webコントロールモード
カテゴリー: UTM / Webコントロール

`(config-web-control)# provider {digitalarts|opentext}`

Webコントロール（URLフィルタリング）機能が使うURLカテゴリーデータベースの提供元を指定する。
カテゴリーの情報はshow web-control categoriesコマンドで確認可能。

### パラメーター

`digitalarts` | デジタルアーツ社が提供するURLカテゴリーデータベースを使用する
`opentext` | OpenText社が提供するURLカテゴリーデータベースを使用する

### 使用例

■ Webコントロール機能が使うURLカテゴリーデータベースの提供元を指定する。

    awplus(config)# web-control ↓
    awplus(config-web-control)# provider opentext ↓

### 注意・補足事項

■ protectコマンドでWebコントロール機能を有効化するには、あらかじめ本コマンドでURLカテゴリーデータベースの提供元を指定しておく必要がある。
■ Webコントロール（URLフィルタリング）機能とファイアウォール機能を併用する場合は、URLカテゴリーデータベースに問い合わせるため、本製品からインターネットへのDNS通信とHTTP通信を許可する必要がある。

### コマンドツリー

    web-control (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- provider（Webコントロールモード）

### 関連コマンド

protect（Webコントロールモード）
show web-control（特権EXECモード）
show web-control categories（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC