[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# server-url

モード: Webリダイレクトモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Webリダイレクト

`(config-web-redirect)# server-url URL`

`(config-web-redirect)# no server-url`

（HTTPリダイレクトモード）転送先URLを指定する。
no形式で実行した場合は転送先URLの設定を削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`URL` | 転送先URL（http:// か https:// で始まるもの）

### 使用例

■ 転送先URLとして https://www.example.com/ads/daily.html を指定する。

    awplus(config-web-redirect)# server-url https://www.example.com/ads/daily.html ↓

■ 転送先URLの設定を削除する。

    awplus(config-web-redirect)# no server-url ↓

### コマンドツリー

    web-redirect (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- server-url（Webリダイレクトモード）

### 関連コマンド

show web-redirect（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC