[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# tunnel openvpn expiry-seconds

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / OpenVPN

`(config-if)# tunnel openvpn expiry-seconds {<300-31449600>|disable}`

`(config-if)# no tunnel openvpn expiry-seconds`

対象OpenVPNトンネルインターフェースにおいて、時間ベースのRekey（データチャンネルの暗号鍵更新）を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は有効（間隔 3600秒）。
時間ベースのRekeyが設定されている場合は、指定した時間が経過するとRekeyが行われる。
通信量ベース（tunnel openvpn expiry-kbytes）と時間ベース（tunnel openvpn expiry-seconds）の両方のRekeyが有効に設定されている場合は、どちらかが条件を満たした時点でRekeyが行われる（Rekeyとともに両方のカウンターがリセットされる）。

### パラメーター

`<300-31449600>` | 経過時間（秒）
`disable` | 時間ベースのRekeyを無効にする

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel openvpn expiry-seconds（インターフェースモード）

### 関連コマンド

tunnel mode openvpn tap（インターフェースモード）
tunnel mode openvpn tun（インターフェースモード）
tunnel openvpn expiry-kbytes（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show openvpn connections（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC