[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# 2fa skew-adjust

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / 2要素認証

`(config)# [no] 2fa skew-adjust`

2要素認証（TOTP）の時刻ずれ補正機能を有効にする。
no形式で実行した場合は時刻ずれ補正機能を無効にする。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- 2fa skew-adjust（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

2fa max-skew（グローバルコンフィグモード）
2fa reset skew（特権EXECモード）
service 2fa（グローバルコンフィグモード）
show 2fa（特権EXECモード）
show 2fa user（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC