[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# move rule

モード: Webコントロールモード
カテゴリー: UTM / Webコントロール

`(config-web-control)# move rule <1-65535> to <1-65535>`

指定したWebコントロール（URLフィルタリング）ルールのルール番号を変更する。

### パラメーター

`<1-65535> to <1-65535>` | 変更前と変更後のルール番号。変更前のルール番号が存在しない場合、および、変更後のルール番号が他のルールによって使用されている場合はエラーになる

### 使用例

■ Webコントロールルール「20」のルール番号を「10」に変更する。

    awplus(config)# web-control ↓
    awplus(config-web-control)# move rule 20 to 10 ↓

### コマンドツリー

    web-control (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- move rule（Webコントロールモード）

### 関連コマンド

rule（Webコントロールモード）
show web-control rules（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC