[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show nat rule

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / NAT

`# show nat rule [<1-65535>]`

NATルールの情報を表示する。

### パラメーター

`<1-65535>` | ルール番号。指定時は該当ルールだけを表示する。省略時はすべてのルールを表示する

### 使用例

■ NATルールの一覧を表示する。

    awplus# show nat rule ↓

    [* = Rule is not valid - see "show nat rule config-check"]
      ID     Action  App        From          To            With          Hits
    --------------------------------------------------------------------------------
      10     masq    any        private       public        -             0
      20     portfw  http       public        -             private.lan.webhost
                                                                          0

■ NATルール「10」だけを表示する。

    awplus# show nat rule 10 ↓

    [* = Rule is not valid - see "show nat rule config-check"]
      ID     Action  App        From          To            With          Hits
    --------------------------------------------------------------------------------
      10     masq    any        private       public        -             0

### 関連コマンド

application（グローバルコンフィグモード）
rule（NATモード）
show application（特権EXECモード）
show entity（特権EXECモード）
show nat rule config-check（特権EXECモード）
zone（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC