[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show ip mvif

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`> show ip mvif [IFNAME]`

IPマルチキャスト用仮想インターフェースの情報を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名

### 使用例

■ PIM-SM設定時の表示例。

    awplus> show ip mvif ↓
    Interface Vif   Owner        TTL  Local            Remote           Uptime
              Idx   Module            Address          Address
    vlan10    0     PIM-SM       1    172.16.10.1      0.0.0.0          00:00:25
    Register  1     PIM-SM       1    172.16.10.1      0.0.0.0          00:00:25
    vlan20    2     PIM-SM       1    172.21.10.1      0.0.0.0          00:00:25

■ IGMPプロキシー設定時の表示例。

    awplus> show ip mvif ↓
    Interface Vif   Owner        TTL  Local            Remote           Uptime
              Idx   Module            Address          Address
    vlan20    0     IGMP/IGMP Proxy-Service 1    172.21.10.1      0.0.0.0          0
    0:00:15
    vlan10    1     IGMP/IGMP Proxy-Service 1    172.16.10.1      0.0.0.0          0
    0:00:04

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp mroute-proxy（インターフェースモード）
ip igmp proxy-service（インターフェースモード）
ip multicast-routing（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC