[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# clear fiber-monitoring interface

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`# clear fiber-monitoring interface IFNAME`

指定したインターフェースにおいて、アクティブファイバーモニタリング機能（fiber-monitoring enable）の状態をリセットする。
これにより、同機能によって収集された情報やアラーム（検出）状態がクリアされる。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名

### 注意・補足事項

■ AT-AR4050S-5GはSFPスロットを持たないため、本コマンドは使用できない。

### 関連コマンド

fiber-monitoring action（インターフェースモード）
fiber-monitoring baseline（インターフェースモード）
fiber-monitoring enable（インターフェースモード）
fiber-monitoring interval（インターフェースモード）
fiber-monitoring sensitivity（インターフェースモード）
show system fiber-monitoring（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC