[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# export map

モード: VRFモード
カテゴリー: IP / VRF-Lite

`(config-vrf)# export map ROUTEMAP`

`(config-vrf)# no export map`

VRFインスタンスにルートマップを割り当てる。

### パラメーター

`ROUTEMAP` | ルートマップ名

### 使用例

    awplus# config terminal ↓
    awplus(config)# ip vrf blue ↓
    awplus(config-vrf)# export map routemap2 ↓

### コマンドツリー

    ip vrf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- export map（VRFモード）

### 関連コマンド

import map（VRFモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC