[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# parser-updates interval

モード: URLオフロードモード
カテゴリー: トラフィック制御 / URLオフロード

`(config-url-offload)# parser-updates interval {minutes <10-525600>|hours <1-8760>|days <1-365>|weeks <1-52>}`

`(config-url-offload)# no parser-updates interval`

URLオフロード機能が使用するエンドポイント情報解析機能の更新チェック間隔を設定する。
no形式で実行した場合は更新チェックを無効にする。
初期値は無効。
なお、更新チェックはURLオフロード機能が有効なときだけ行われる。
また、すでにupdate nowコマンドなどによって更新チェックが行われている場合、定期的な更新チェックはスキップされる。

### パラメーター

`minutes <10-525600>` | 更新チェック間隔（分）
`hours <1-8760>` | 更新チェック間隔（時間）
`days <1-365>` | 更新チェック間隔（日）
`weeks <1-52>` | 更新チェック間隔（週）

### コマンドツリー

    url-offload (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- parser-updates interval（URLオフロードモード）

### 関連コマンド

parser-updates enable（URLオフロードモード）
show resource（特権EXECモード）
update now（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC