[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# firewall

モード: グローバルコンフィグモード --> ファイアウォールモード
カテゴリー: UTM / ファイアウォール

`(config)# [no] firewall`

ファイアウォール機能の設定を行うためファイアウォールモードに移行する。
no形式で実行した場合はファイアウォールモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### 使用例

■ ファイアウォール機能の設定を開始するため、ファイアウォールモードに移行する。

    awplus(config)# firewall ↓
    awplus(config-firewall)#

■ ファイアウォールモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no firewall ↓
    All firewall configuration will be removed. Proceed? (y/n): y ↓
    awplus(config)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- firewall（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- connection-limit（ファイアウォールモード）
             +- move rule（ファイアウォールモード）
             +- protect（ファイアウォールモード）
             +- rule（ファイアウォールモード）

### 関連コマンド

show firewall（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC