[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show traffic-control rule

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`# show traffic-control rule [<1-65535>]`

QoSルールの情報を表示する。

### パラメーター

`<1-65535>` | ルール番号。指定時は該当ルールだけを表示する。省略時はすべてのルールを表示する

### 使用例

■ QoSルールの一覧を表示する。

    awplus# show traffic-control rule ↓

    [* = Rule is not valid - see "show traffic-control rule config-check"]
      ID    App       From            To              Policy
    ----------------------------------------------------------------
      10    udp-5001  ipv6.vlan3      ipv6.eth2       A.B5001
      20    udp-5002  ipv6.vlan3      ipv6.eth2       A.B5002
    * 30    aserf     asdf            fasdf           sadf.asdf

    awplus# show traffic-control rule 10 ↓

    [* = Rule is not valid - see "show traffic-control rule config-check"]
      ID    App       From            To              Policy
    ----------------------------------------------------------------
      10    udp-5001  ipv6.vlan3      ipv6.eth2       A.B5001

### 関連コマンド

policy（トラフィックコントロールモード）
rule（トラフィックコントロールモード）
show traffic-control（特権EXECモード）
show traffic-control rule config-check（特権EXECモード）
traffic-control（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC