[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# server enable

モード: RADIUSサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config-radsrv)# [no] server enable`

ローカルRADIUSサーバーを有効化する。
no形式で実行した場合はローカルRADIUSサーバーを無効化する。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    radius-server local (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- server enable（RADIUSサーバーモード）

### 関連コマンド

show radius local-server statistics（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC