[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ip multicast route

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`(config)# ip multicast route SOURCE GROUP UPIFNAME DOWNIFRANGE`

`(config)# no ip multicast route SOURCE GROUP [UPIFNAME DOWNIFRANGE]`

IPマルチキャスト経路表にスタティック経路を追加する（スタティックIPマルチキャストルーティングの設定）。
no形式で実行した場合は指定したスタティック経路を削除する。

> Note

> > スタティックIPマルチキャストルーティングは下記のインターフェースでのみ使用可能です。
> > - VLANインターフェース
> > - Ethernetインターフェース
> > - Ethernetインターフェースを下位層として利用する IPsec、GRE、L2TPv2、L2TPv3 トンネルインターフェース
> >   ※GRE、L2TPv2、L2TPv3はIPsec保護（tunnel protection ipsec または protection ipsec）との併用も可能。

### パラメーター

`SOURCE :=` | `A.B.C.D`
| マルチキャスト送信者（送信元）のIPアドレス
`GROUP :=` | `A.B.C.D`
| マルチキャストグループアドレス
`UPIFNAME` | 上流（受信）インターフェース名。SOURCE/GROUPペアに該当するマルチキャストトラフィックの受信インターフェースを指定する
`DOWNIFRANGE` | 下流（転送先）インターフェース名。SOURCE/GROUPペアに該当するマルチキャストトラフィックの転送先インターフェースを指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能

### 使用例

■ 192.168.10.10を送信元とする224.9.10.11宛てのマルチキャストパケットをvlan10で受信した場合、これをvlan20に転送するスタティックなマルチキャスト経路を登録する。

    awplus(config)# ip multicast route 192.168.10.10 224.9.10.11 vlan10 vlan20 ↓

■ 転送先のインターフェースは複数指定も可能。たとえば、vlan20～25に転送する場合は次のように指定する。

    awplus(config)# ip multicast route 192.168.10.10 224.9.10.11 vlan10 vlan20-25 ↓

■ スタティック経路を削除するには、送信元とグループアドレスを指定すればよい。

    awplus(config)# no ip multicast route 192.168.10.10 224.9.10.11 ↓

### 注意・補足事項

■ 本製品では、特定のSOURCE/GROUPペアに対応するIPマルチキャスト経路を1つしか登録できない。そのため、すでにスタティック経路が登録されている場合、PIMは同じSOURCE/GROUPペアに対する経路を登録できない。また、PIMで学習した経路が登録されている場合、本コマンドで同じSOURCE/GROUPペアに対する経路を登録することはできない。これはスタティック経路を更新する場合も同じ。特定のSOURCE/GROUPペアに対するUPIFNAME、DOWNIFRANGEを変更するときは、本コマンドをno形式で実行し、既存の経路を削除してから、追加しなおすこと。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip multicast route（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

clear ip multicast route（特権EXECモード）
show ip mroute（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC