[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# restart ipv6 ospf graceful

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`# restart ipv6 ospf graceful [grace-period <1-1800>]`

グレースフルリスタートの手順にしたがいOSPFv3ルーティングプロセスを再起動する。

### パラメーター

`grace-period <1-1800>` | グレース期間。この期間内に再同期が完了しないとグレースフルリスタートは失敗となる。省略時は120秒

### 使用例

■ OSPFv3ルーティングプロセスを再起動する

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    awplus# restart ipv6 ospf graceful grace-period 200 ↓

### 注意・補足事項

■ グレース期間を指定する場合は省略時値の120秒以上を指定すること。

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC