[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# trap

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# [no] trap`

対象トリガー起動時のSNMPトラップを有効化する。
no形式で実行した場合は、SNMPトラップを無効化する。
作成直後のトリガーではSNMPトラップは有効。

### 使用例

■ トリガー「1」が起動されたときにSNMPトラップが送信されないようにする。

    awplus(config)# trigger 1 ↓
    awplus(config-trigger)# no trap ↓

■ トリガー「1」が起動されたときにSNMPトラップが送信されるようにする。

    awplus(config)# trigger 1 ↓
    awplus(config-trigger)# trap ↓

### 注意・補足事項

■ 実際にトリガートラップを送信するには、本コマンドが有効なだけでなく、トラップ送信先などのSNMP基本設定が必要。なお、SNMP機能においてトリガートラップはつねに有効なため、snmp-server enable trapコマンドの設定は不要。

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- trap（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）
snmp-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC