[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# apn(wwan)

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ワイヤレスWAN

`(config-if)# apn {sim1|sim2} NAME`

`(config-if)# no apn {sim1|sim2}`

ワイヤレスWANインターフェース（wwan0）で使用するAPNプロファイルを指定する。
AT-AR4050S-5GはSIMスロットを2つ備えているため、APNプロファイルもSIMスロットごとに指定する。
no形式で実行した場合はAPNプロファイルの指定を削除する。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`sim1` | SIM1スロット
`sim2` | SIM2スロット
`NAME` | APNプロファイル名

### 使用例

■ SIM1スロットではAPNプロファイル「carrier1」を、SIM2スロットではAPNプロファイル「carrier2」を使うよう設定する。

    awplus(config)# interface wwan0 ↓
    awplus(config-if)# apn sim1 carrier1 ↓
    awplus(config-if)# apn sim2 carrier2 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- apn(wwan)（インターフェースモード）

### 関連コマンド

apn(wwan)（グローバルコンフィグモード）
show 5g apn-profiles（非特権EXECモード）
show 5g sim（非特権EXECモード）
sim enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC