[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# clear radius dynamic-authorization counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`# clear radius dynamic-authorization counters`

RADIUS Dynamic Authorizationメッセージの統計カウンターをクリアする。

### 関連コマンド

radius dynamic-authorization-client（グローバルコンフィグモード）
show radius dynamic-authorization counters（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC