[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# speed

モード: ラインモード
カテゴリー: 運用・管理 / 端末設定

`(config-line)# speed {1200|2400|9600|19200|38400|57600|115200}`

コンソールポートの通信速度を変更する。設定は、本コマンド実行後、CLIからログアウトしたあとに反映される。

### パラメーター

`1200` | 1200bps
`2400` | 2400bps
`9600` | 9600bps（初期値）
`19200` | 19200bps
`38400` | 38400bps
`57600` | 57600bps
`115200` | 115200bps

### 使用例

■ コンソールポートの通信速度を57600bpsに設定する。

    awplus(config)# line console 0 ↓
    awplus(config-line)# speed 57600 ↓

### 注意・補足事項

■ 速度変更後に、ターミナルソフト側において、通信速度を合わせない場合、当該機器にアクセスができなくなるので注意が必要。

### コマンドツリー

    line console (グローバルコンフィグモード)
    line vty (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- speed（ラインモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC