[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# enable

モード: Webリダイレクトモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Webリダイレクト

`(config-web-redirect)# [no] enable`

Webリダイレクト機能を有効にする。
no形式で実行した場合はWebリダイレクト機能を無効にする。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    web-redirect (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- enable（Webリダイレクトモード）

### 関連コマンド

show web-redirect（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC