[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# mac-learning

モード: インターフェースモード
カテゴリー: ブリッジング / 一般設定

`(config-if)# [no] mac-learning`

対象ブリッジインターフェース（ソフトウェアブリッジ）でMACアドレス学習機能を有効にする。
no形式で実行した場合はMACアドレス学習機能を無効にする。
初期設定は有効。

### 使用例

■ ソフトウェアブリッジ「1」（br1）でMACアドレス学習機能を無効にする。

    awplus(config)# interface br1 ↓
    awplus(config-if)# no mac-learning ↓

■ ソフトウェアブリッジ「1」（br1）でMACアドレス学習機能を有効に戻す。

    awplus(config)# interface br1 ↓
    awplus(config-if)# mac-learning ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはソフトウェアブリッジXを表すブリッジインターフェース（brX）でのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mac-learning（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ageing-time（インターフェースモード）
bridge（グローバルコンフィグモード）
flood-local（インターフェースモード）
show bridge（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC