[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# provider kaspersky

モード: マルウェアプロテクションモード
カテゴリー: UTM / マルウェアプロテクション（ストリーム型アンチウイルス）

`(config-malware)# provider kaspersky`

マルウェアプロテクション機能が使うマルウェアシグネチャデータベースの提供元を指定する。

### 使用例

■ マルウェアプロテクション機能が使うマルウェアシグネチャデータベースの提供元を指定する。

    awplus(config)# malware-protection ↓
    awplus(config-malware)# provider kaspersky ↓

### 注意・補足事項

■ protectコマンドでマルウェアプロテクション機能を有効化するには、あらかじめ本コマンドでマルウェアシグネチャデータベースの提供元を指定しておく必要がある。
■ マルウェアプロテクション機能とファイアウォール機能を併用する場合は、マルウェアシグネチャデータベースを更新するため、本製品からインターネットへのDNS通信とHTTPS通信を許可する必要がある。

### コマンドツリー

    malware-protection (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- provider kaspersky（マルウェアプロテクションモード）

### 関連コマンド

protect（マルウェアプロテクションモード）
show malware-protection（特権EXECモード）
show resource（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC